Acondicionamiento de señales de entrada

Cocina a gas Inteligente

Optoacopladores Transistores Trac

Acondicionamineto de señales de salida

Divisor resistivo

ADC

* Caudalimetro
* Sensor de gas

Comunicación a internet

WIFI

Arquitectura de control

ESP32

Visualizadores

Leds (indicadores de encendido, temporizado, y bloqueo)

* Válvulas magnéticas
* Relays
* temporizador